****

**招　标　文　件**

**项目名称： 视频制作设备**

**项目编号： 2018-ZB-XC032**

**江苏开放大学**

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校 视频制作设备 项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2018-ZB-XC032
2. 项目名称：视频制作设备
3. 项目预算： 19.9万
4. 免费质保期： 3年
5. 供货期： 15天

### 1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

### 1.3投标报名

有意投标的投标人请在2018年6月5 日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com 邮箱中，并在邮件标题中注明“视频制作设备”。

**凡未按要求报名者，学校不接受其投标。**

### 1.4招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5投标文件递交

截止时间：2018年 6 月 6 日（星期 四 ） 下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.6开标时间及地点

**开标时间：**2018年 6月 6 日（星期 四 ） 下午14:30。

**开标地点：**南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏。

### 1.8联系方式

1、技术咨询：

联系人：许老师

联系电话：86265410

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分 投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1. 投标函及开标一览表
2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审 。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的配置、品牌、技术功能、报价与售后服务以及公司业绩、信用等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35（小数点保留两位）。 | 35 |
| 2 | 技术需求响应情况 | 招标文件“设备参数要求”中加“★”项为重要响应指标，其余为非重要响应指标。  满足招标文件全部技术参数、要求的得40分。每一项重要响应指标不满足或负偏离扣4分，每一项非重要响应指标不满足或负偏离扣2分，扣完为止。  其中，重要响应指标不满足超过3项的投标人，不予推荐中标。 | 40 |
| 3 | 厂家资质 | 视频工作站P及移动视频编辑工作站厂家资质：  提供计算机厂商通过ISO9001:2008认证  提供计算机厂商通过ISO14001:2004认证  提供厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证  提供CCCS运营绩效标准  提供ISCCC信息技术服务管理认证证书  以上证明文件需提供复印件，每提供一项证明文件得1分，全部提供得6分。 | 6 |
| 4 | 原厂技术保障能力 | 投标供应商有提供投标主要产品（视频工作站、移动视频编辑工作站、4K单反监视记录仪）针对本项目的原厂授权书和原厂质保函得6分，缺少任意一项不得分。 | 6 |
| 5 | 产品性能 | 根据各投标产品的品牌、质量、先进性、匹配性、可靠性、稳定性酌情打分。  优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 | 5 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标人提供的内容综合打分。  优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 | 2 |
| 7 | 培训计划 | 考察投标人的培训方案，应切合实际，方便可行。  优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 | 2 |
| 8 | 验收方案 | 考察投标人是否提出了完善可实施的验收方案及计划。 | 1 |
| 9 | 售后服务 | 根据有无明确的售后服务承诺，服务方案是否切实可行、最大程度满足项目需要等打分。  优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 | 3 |

3、评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、设备到场安装调试完毕并验收合格后付至合同价的95%；余款5%作为质保金，一年后（从验收合格之日算起）无质量问题一个月内付清（不计利息）。

### 第三部分 项目需求

### 3.1 需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| 1 | 视频工作站PC | 品牌工作站配置不低于：  Intel Xeon E5-2637V4 3.5\*2/32GB/NVIDIA Quadro P2000 5GB/256GB SSD/4TB素材盘/DVD刻录机/Win10 | 2 | 台 | HP  DELL  联想 |
| 2 | 工作站配套显示器 | 27寸专业显示器（与工作站同一品牌）：  27英寸微边框IPS屏0亮点保障出厂色彩校准>99%RGB 带Type-C接口 无闪屏&低蓝光显示器 | 4 | 台 | HP  DELL  联想 |
| 3 | 移动视频编辑工作站 | 品牌移动工作站配置不低于：  i7-7820HQ/Nvidia Quadro M1200M（4GB）/15.6LED FHD UWVA 1920\*1080/16GB 2400 DDR4 2DM/256GB SSD Z-Turbo/1TB 5400 RPM/Win10 Pro/9c(90WH,3Y)/FPR/720pHD/ac 2\*2+BT4.0/KeyBoard BL/3-3-3 | 3 | 台 | HP  DELL  联想 |
| 4 | 4K单反监视记录仪 | 监视记录仪主机（超高亮度1500尼特屏幕，支持HDR拍摄流程）、EVA携带包、Master Caddy硬盘盒1个、电源适配器、中文快速使用指南，行货支持中文版操作界面（含2块三星850 PRO 256G SSD硬盘） | 1 | 台 |  |
| 5 | 编辑工作台 | 钢木结合视频编辑工作台1.6M X 0.8M | 4 | 台 |  |

**3.2设备参数要求**

1、视频工作站参数要求

国际一线品牌，支持立卧转换的标准塔式图形工作站

投标时须出具的针对本项目不少于3年原厂质保承诺函及项目授权函原件

配置不低于：

**★**CPU：Intel双至强处理器，主频不低于3.5G

内存：≥32GB ECC内存

内存插槽：≥16个DIMM插槽， 支持最大扩展到1T ECC 内存；

硬盘：256GSSD+4TB 7200 RPM SATA HDD，支持≥8个内置硬盘

光驱： 9.5mm Slim DVD Writer

操作系统：Win10

**★**显卡：NVIDIA Quadro P2000 5GB

电源：≥1100W 90%高能效电源

**★**保修：3年7x24电话响应，7x13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务（法定节假日除外）

**★**软件**：**预装工作站同品牌远程协同设计及远程图形控制软件。必须满足在对带宽无特殊要求下能够实现图像高压缩比率传输及异地同步浏览、修改及渲染，支持异地协同工作及多方视频，支持AES 256BT信号加密

**★资格认证：**计算机厂商通过ISO9001:2008、ISO14001:2004认证、厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS运营绩效标准、ISCCC信息技术服务管理认证证书、ROHS认证、能源之星认证（以上资料提供复印件）

2、工作站配套显示器参数

**★**27"宽屏IPS （板内切换） LED背光显示器 , 300nits, 1000:1静态

5M:1 动态 (DCR) ，6ms, 水平/垂直可视角度均高达178° （最低对比度10:1），支持3840\*2160分辨率，能源之星认证

3、4K摄像机单反监视硬盘参数要求

投标时须出具的针对本项目不少于3年原厂质保承诺函及项目授权函原件

（1）编码录制和回放功能：

支持Apple ProRes编码录制和回放，支持HQ、422、LT编码格式；

支持Avid DNxHR编码录制和回放，支持HQX, HQ, SQ, LB编码格式；

支持CDNG编码录制；

支持Apple ProRes Raw格式编码录制和回放。

支持兼容的摄影机4096\*2160 DCI分辨率RAW格式输入，如Sony FS5/FS7/FS7Mark2/FS700、Panasonic Varicam LT、Canon C300Mark2/C500等；

**★**支持兼容的摄影机2K高至240p高帧频录制，如Sony FS5/FS7/FS7Mark2/FS700。

**★**支持预卷录制，可支持高清8-10秒，4K 2-3秒的预录制；

（2）监视功能：

具有7英寸高亮度监视屏，全高清1920x1200分辨率；

屏幕亮度不低于1500尼特，强光下可见，可视角度不低于179度；

**★**支持HDR显示，支持多种摄像机的Log曲线和色域空间，如Sony、Panasonic、Canon、Arri、RED、JVC、Fujifilm等；

支持自定义“.cube”格式的3D LUT文件调入、全屏或半屏显示、实时预览，也可视频输出或录制到素材中，支持不少于8个预设；

支持变形宽银幕恢复监视；

支持PQ及HLG曲线输入和输出；

**★**屏幕可校准，支持专业校色仪校色。

具有波形图、亮度和RGB示波器，矢量示波器，1/8、1/3或全屏显示，可调亮度和强度；

具有曝光辅助功能，支持亮度示波器、12阶假色、0-100%斑马，单通道蓝色等。

（3）输入输出接口：

支持1.5G/3G/6G/12G-SDI输入和输出；

支持Quad-SDI 4路3G/1.5G-SDI 输入；

支持LTC时码输入；

支持同步锁相Genlock输入；

支持HDMI 2.0输入和输出；

支持4K到高清下变换环出；

支持12轨SDI嵌入轨音频录制、监视和回放；

支持8轨HDMI嵌入音频录制、监视和回放；

支持2路XLR模拟音频输入和输出。

（4）视频格式：

HDMI输入输出支持2160p 24/25/30/50/60；1080p 24/25/30/50/60/100/120/200/240；720p 50/60, 1080i 50/60；

SDI输入输出支持2160p 24/25/30/50/60；1080p 24/25/30/50/60/100/120/200/240；720p 50/60, 1080i 50/60；

HDMI和SDI双向格式转换支持2160p 24/25/30/50/60；1080p 24/25/30/50/60/100/120/200/240；720p 50/60, 1080i 50/60；

录制和回放格式支持2160p 24/25/30/50/60；1080p 24/25/30/50/60/100/120/200/240, 1080pSF24,1080pSF25, 1080pSF30, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50。

4、移动视频编辑工作站参数要求

投标时须出具的针对本项目不少于3年原厂质保承诺函及项目授权函原件

**屏幕尺寸：**15.6 inch LED FHD UWVA 分辨率不低于1920x1080

**★CPU：**第七代Intel至强处理器、酷睿I7-7820HQ

**内存：**16G内存，4个SODIMM

**★显卡：**NVIDIA Quadro M1200M（4GB专用GDDR5显存）

**硬盘：**256GB SSD Z-Turbo+1TB 5400RPM

**音频：**Bang & Olufsen高保真音频设备。集成立体声扬声器和麦克风（配备可选网络摄像头的情况下为双麦克风阵列）。支持按钮选择静音、功能键调节音量大小；组合麦克风输入/立体声耳机输出插孔

**操作系统：**WIN10 PRO

**接口：**VGA\*1、HDMI\*1、Type-C\*2、USB3.0\*3（1个支持快速充电）、RJ-45

**保修：**3年7x24电话响应，7x13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务（法定节假日除外）

5、编辑工作台要求

（1）钢、木结合设计，根据机房环境、设备需求、人性化原理、个性化设计等方面设计布局。

（2）工作位主要选材采用钢、木为主材，充分考虑、合理安排设备走线途径和维护方便性能，要求信号线和强电线分别途径、不得形成信号干扰。每工位配置6位多功能10A~220V插座，插座选用知名品牌。

（3）每工作位配置一只14u高非标主机箱柜。（如有特殊要求可做活动机柜）

（4）台面板采用防火板贴面，防火板：选用进口高密度板为基材，表面采用进口（威盛亚、富美家）防火板贴面，采用塑料或高档金属油漆封边，颜色按要求可定制。桌面亚克力板隔离设计。

（5）钢制部分采用优质冷轧钢板，内结构厚度≥2.0mm，外装饰厚度≥1.2mm。侧面弧度造型设计。表面静电喷塑。表面涂层的硬度、与基材的结合力、抗冲击力及涂层厚度均达到BS6497国际标准

（6）表面处理工艺：A、金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。B、木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,表面高级防火板，边缘塑料或高档聚脂面漆封边。

（7）产品结构：采用拼装式结构,现场安装，结构件工艺精致 ，外圆角光滑，无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害。

（8）考虑到防误操作下方机柜可前后带锁门，表面只露出必要操作的按钮孔。

**注：1. 投标人需提供技术参数表、设备清单及分项报价表。**

**2.标“★”技术指标为重要指标。**

### 第四部分 合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**江苏开放大学合同专用条款**

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号2018-ZB-XC033 的 视频制作设备 项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、**货物及其数量、金额等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费  质保期 | 交货  时间 |
| 1 |  | | 详见  招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | 详见  招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。  ￥：元整 | | | | | | | | |
| 甲方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |
| 乙方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |

二**、交货地点：**

**三、验收**：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：无，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

**四、付款**：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的 95 %；

3、第二次付款：一年后无质量问题付清尾款。

**五、履约保证金：**按采购文件相关要求执行。

**六、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**七、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、合同鉴证：**在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**九、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十、合同备案**

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

**甲方：****江苏开放大学****（盖章）**

地址：江东北路399号法定（授权）代表人：

二〇一年月日

**乙方：****（盖章）**

地址：法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

帐号：

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年 月 日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号 投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）

代表 （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年 月 日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：  小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物  生产者及产地 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**项目清单及分项报价表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：