****

**招　标　文　件**

**项目名称：学术报告厅及视频会议室设备升级维护**

**项目编号：2018-ZB-XC031**

**江苏开放大学**

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校学术报告厅及视频会议室设备升级维护 项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2018-ZB-XC031
2. 项目名称：学术报告厅及视频会议室设备升级维护
3. 项目预算： 16万
4. 免费质保期： 整机三年，灯泡一年
5. 供货期： 7天

### 1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

### 1.3投标报名和现场勘察

有意投标的投标人请在2018年 6月 4日下午 16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com 邮箱中，并在邮件标题中注明“学术报告厅及视频会议室设备升级维护”。

**凡未按要求报名者，学校不接受其投标。**

现场勘察是招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的任何推论和理解不承担责任。

现场勘察时间：2018年6月5日上午9点集中踏勘现场。

定淮门校区二楼报告厅：许卫东（电话： 15358159700 ）

投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

### 1.4招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.5投标文件递交

截止时间：2018年 6 月 6 日（星期 四 ） 下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.6开标时间及地点

**开标时间：**2018年 6月 6 日（星期 四 ） 下午14:30。

**开标地点：**南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏。

### 1.8联系方式

1、技术咨询：

联系人：许老师

联系电话：86265400

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分 投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1. 投标函及开标一览表
2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审 。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的配置、品牌、技术功能、报价与售后服务以及公司业绩、信用等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术 | 满足招标文件全部技术参数、教学要求的得25分；有一项负偏离扣5分，扣完为止。 | 25 |
| 3 | 业绩 | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标企业承担过类似项目的(需提供合同复印件，原件备查)，一份合同业绩得5分，15分封顶。 | 15 |
| 4 | 资质 | 投标供应商有提供投标主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函得10分，没有不得分。 | 10 |
| 5 | 产品 | 根据各投标产品的品牌、质量、先进性、匹配性、可靠性、稳定性酌情打分，好10分，一般6分，差0分。 | 10 |
| 6 | 售后 | 根据有无明确的售后服务承诺、技术培训计划，服务方案是否切实可行、最大程度满足项目需要等打分。优：10分；一般：6分；差：3分；，没有不得分。 | 10 |

3、评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（[http://www.jscvc.cn/](http://ztb.hytc.edu.cn/)）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、设备到场安装调试完毕并验收合格后付至合同价的95%；余款5%作为质保金，一年后（从验收合格之日算起）无质量问题一个月内付清（不计利息）。

### 第三部分 项目需求

### 3.1 需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| 1 | 投影机 | 原厂家针对该项目的授权及质保函，液晶3LCD工程投影机，亮度不低于7500流明，分辨率不低于1280800，对比度不低于50000:1，可更换镜头，镜头电动变焦，电动聚焦，电动上下左右位移功能，水平位移不低于±30%,垂直位移不低于±65%，光输出均匀性不低于90%。VGA,HDMI,HD-BaseT接口 | 2 | 台 | EPSONSONYNEC |
| 2 | 短焦镜头 | 投影机厂家原装原配短焦镜头，投射比0.66-0.77 | 2 | 套 | EPSONSONYNEC |
| 3 | 安装支架 | 安装专用定制架子，注意顶棚上方大面积通风管道，安装难度较大 | 2 | 套 | 按现场定制 |
| 4 | 融合调试 | 融合器专用调试费用，原融合器重新调试 | 1 | 套 |  |
| 5 | 灯泡 | ELPLP61爱普生原装灯泡（EB-C2100XN机器使用） | 2 | 套 |  |
| 6 | 灯泡 | ELPLP45爱普生原装灯泡（EMP-6110机器用；17楼） | 1 | 套 |  |
| 7 | 清洗 | 投影机清洗（含光路和滤网除尘） | 3 | 套 |  |
| 8 | 功放 | 美国皇冠CROWN XTi1002A专业音频功放（和原设备配套，原功放老旧损坏，其中一台用在17楼） | 2 | 台 |  |
| 9 | 音箱（17楼） | JBL CONTROL 5小型专业音箱 | 2 | 只 |  |
| 10 | 音箱维修 | 大报告厅后音箱损坏维修（专业扬声器损坏） | 1 | 套 |  |
| 11 | 线路维修 | 控制室线路维修（控制室线路部分损坏，理顺，维修） | 1 | 套 |  |
| 12 | 话筒模块 | 卡龙塑料话筒座公模块，安装及接线 | 1 | 个 |  |
| 13 | 话筒处理 | 17楼桌面话筒美观处理（尽量找合适美观产品） | 1 | 个 |  |
| 14 | 安装施工费用 | 所有设备的安装调试施工费用，投影机安装预计要拆掉顶棚，注意必须恢复处理 | 1 | 批 |  |

### 3.2设备参数要求及施工要求

1、投影机技术参数要求

投标时提供原厂针对本项目授权书及质保函

**★**投影系统 RGB 液晶光阀投影系统

主要部件技术参数 LCD 尺寸 **★**液晶板≧0.76英寸包含微透镜 (D10, C2 Fine)

驱动模式 多晶硅TFT 有源矩阵

**★**像素数 ≧1,024,000点 (1280 x 800) x 3

实际分辨率 WXGA

屏幕横纵比 16:10

刷新率 200 - 240Hz

**★**镜头 类型 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移

焦距 24.0mm - 38.2mm

变焦比 1 - 1.6

镜头更换 支持（不少于10种可选镜头）

灯泡 不高于400 W

寿命 ≧3000小时 (能耗控制: 正常) 4000 小时(能耗控制: ECO) 2000 小时 (纵向模式)

屏幕尺寸 ( 投影距离)（标准镜头） 50- 300英寸 [1.53米 到 9.43米] (变焦: 广角)，50-300英寸[2.48米到 15.10米] (变焦: 长焦)

投射比 1.44 - 2.33

镜头位移范围（标准镜头） 垂直: -67% 到 +67% (水平居中) (电动)，水平: -30% 到 +30% (垂直居中) (电动)

**★**亮度 ≧7500 lm

**★**色彩亮度 ≧7500 lm

**★**对比度 ≧50000:1

**★**光输出均匀性 ≧90%

色彩再现 ≧10.7亿色

色彩处理 ≧10 位

内置扬声器 声音输出 ≧10 W 单声道

尺寸 71 x 41 mm (2.8 x 1.61") x 1

AV mute 支持

易用功能 自动梯形校正 支持

信号源搜素 支持

RGB/分量信号自动侦测 支持

控制面板锁定 支持

密码短语 支持 (保护用户标识、保护网络设定、开关机)

投影机ID 支持

帮助 支持

Gamma自定义调节 支持

六轴色彩校正 支持

日程设置 支持

插帧技术 支持

超级解像度 支持

内置边缘融合 支持

有效扫描频段(模拟信号) 点时钟 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz

水平 15 kHz ~ 92 kHz

垂直 50 Hz ~ 85 Hz

有效扫描频段(数字信号) 点时钟 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz

水平 15 kHz ~ 75 kHz

垂直 24/30/50/60 Hz

视频输入/ 输出 输入信号 模拟信号 D-sub 15pin 1

5 BNC 1

数字信号 HDMI 1

DVI-D 1

HD-BaseT 1

输出信号 模拟信号 D-sub 15pin 1

音频输入/输出 输入信号 迷你立体声 3

输出信号 迷你立体声 1

控制信号输入/输出 RS-232C D-sub 9pin 1

遥控器输入 迷你立体声 支持

USB输出/输出 A型 1 (用于无线LAN、固件升级、复制OSD设定)

B型 1 (用于固件升级、复制OSD设定)

网络输入/ 输出 有线LAN RJ-45 1

无线LAN A型USB(选配) 1

操作温度 0 °C ~ 45 °C ( 0m ~ 1500m )，0 °C ~ 40 °C ( 1500m ~ 3048m)，0 °C ~ 35 °C ( 3048m ~ 5000m)(20%-80%湿度，未结露)

操作高度 0m to 5000m (1500 m以上区域: 应用高海拔模式)

贮藏温度 -10 °C to 60 °C ( 10% - 90% 湿度, 未结露)

投影角度 垂直方向 360°

竖直 倾斜/旋转角度 : ± 10°/ ±10° 空气过滤网一侧向下

直接开机 支持

直接关机 支持

自动开机 支持

开机时间 约15秒 预热时间: 30秒

冷却时间 即时关机

排气 前面

进气 侧面

空气过滤网 维护周期 15000H

Kensington锁 支持

镜头锁 支持

无线投影单元锁 支持

功耗 能耗控制: 正常 572W

能耗控制: ECO 477W

网络待机 2.3W

待机模式 0.30W

额定电压 & 额定电流 100 - 240 V AC 50/60 Hz 6.0 - 2.6 A

重量 约 12.9kg

2、投影机短焦镜头参数

镜头品牌 投影机原厂原装（和投影机同品牌）

**★**镜头投射比：优于0.66-0.77变焦镜头

3、投影机安装架

由于顶棚上方大面积通风管道，投影机安装难度较大，要特殊制作投影机专用安装架，请届时根据现场情况自行定制 。

4、融合调试

由于投影机更换，故此融合器必须重新调试才能满足使用要求。

5、灯泡

ELPLP61爱普生原装灯泡（EB-C2100XN机器使用），ELPLP45爱普生原装灯泡（EMP-6110机器用；17楼），更换原投影机老旧灯泡（投标时提供原厂灯泡证明函）。

6、投影机清洗

投影机拆机光路清洗以及过滤网清尘或更换，必须有投影机维修清洗能力的专业公司清洗（可提供相应资质证书或厂家授权证书），拆机清洗光路不可使用超声波清洗机器，必须手工拆开光路逐个原件清洗，以免损坏光路

7、功放

美国皇冠CROWN XTi1002A专业音频功放，因和现设备配套使用，所以品牌型号必须和现设备一致，替代原老旧损坏功放

8、音箱

17楼原音箱损坏，采用价廉物美的小型专业音箱，著名品牌型号JBL CONTROL 5号一对

9、音箱维修

报告厅后方音箱损坏不响，必须维修，要有专业维修音箱喇叭的能力，保证维修后能够正常使用，不再损坏

10、线路维修维护

控制室线路日久，大多有损坏和零乱，线路很多，包括电源、音视频、监控、控制等等，必须加以维护和整修，达到所有设备都能满足使用，线路整齐清晰

话筒模块和话筒外观处理

17楼桌面话筒插座模块日久失修，整修更换，桌面视频会议话筒虽效果尚可，但外观十分不雅，想法处理至用户满意或直接更换更好更美观的话筒

11、安装施工

大报告厅施工，尤其是投影机吊装难度较大，施工单位要做好拆除顶棚安装好再重新恢复顶棚的准备，原因是顶棚大面积的超大通风管道严重影响投影机的安装，施工单位必须处理好并将投影机安装在离幕布最近距离，且不影响整体效果。

**注：1. 投标人需提供技术参数表、设备清单及分项报价表。**

 **2. 标“★”技术指标为必须满足指标。**

### 第四部分 合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**江苏开放大学合同专用条款**

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号2018-ZB-XC031 的学术报告厅及视频会议室设备升级维护项目学校公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、**货物及其数量、金额等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| 1 |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。￥：元整 |
| 甲方 | 联系人：固定电话：移动电话： |
| 乙方 | 联系人：固定电话：移动电话： |

二**、交货地点：**

**三、验收**：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：无，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

**四、付款**：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的 95 %；

3、第二次付款：一年后无质量问题付清尾款。

**五、履约保证金：**按采购文件相关要求执行。

**六、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下1处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**七、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、合同鉴证：**在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**九、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十、合同备案**

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

**甲方：****江苏开放大学****（盖章）**

地址：江东北路399号法定（授权）代表人：

二〇一年月日

**乙方：****（盖章）**

地址：法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

帐号：

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年 月 日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号 投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）

代表 （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年 月 日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
|  项目名称 |  投标总报价 |
|  | 大写：小写：  |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物生产者及产地 |  |

 日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 供应商名称（公章）：

 授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**项目清单及分项报价表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：