**江苏开放大学公共管理学院图形工作站及数位屏项目采购要求**

一、图形工作站要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数名称** | **参数要求** |
| 1 | 处理器 | 1颗Intel Xeon E5-1650v2 3.5 12M 1866 6C CPU |
| 2 | 主板 | Intel C602 |
| 3 | 电源 | 800W，80 PLUS® Gold金牌认证 |
| 4 | 内存插槽 | 8 个DIMM 插槽 |
| 5 | 内存 | 32GB（4\*8G）1866MHz,DDR3 |
| 6 | 硬盘 | 2块2T 7200 RPM SATA HDD硬盘；  1块512G SSD固态硬盘 |
| 7 | 显卡 | NVIDIA Quadro K4000 3GB 1st GFX Spl |
| 8 | 光驱 | 16X SuperMulti DVDRW SATA Drive |
| 9 | 网卡 | 集成双端口千兆以太网卡 |
| 10 | 键鼠 | USB标准中文键盘 USB光电鼠标 |
| 11 | 插槽 | 2个 PCIe 3.0 x16  2个 PCIe x8；  1个 PCIe x4（x1）；  1 个PCI 32bit/33MHz  10个AHCI通道 |
| 12 | 接口 | 前端:2个USB3.0,1个USB2.0，1个1394a接口  后端：2个USB3.0、≥4个USB2.0、1个1394a接口，2个RJ45 |
| 13 | 托架 | 4个内置3.5"硬盘；2个外部 5.25 英寸托架 |
| 14 | 随机软件 | 性能调优管理软件、以及RGS远程视频协作软件 |
| 15 | 操作系统 | 正版win7 64位操作系统 |
| 16 | 保修服务 | 原厂三年上门保修服务，并提供原厂授权及售后服务承诺函 |

二、数位屏参数要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数名称** | **参数要求** |
| 1 | 品牌 | Wacom |
| 2 | 产品外形尺寸 | 30.3” 宽 x 18.2” 高 x 2.5” 厚  (769 x 463 x 64 毫米) |
| 3 | 屏幕尺寸 | 24.1英寸 |
| 4 | 液晶模式 | H-IPS液晶屏 |
| 5 | 显示颜色 | 16.7百万色 |
| 6 | 宽高比 | 16:9 |
| 7 | 可视视角  （水平/垂直） | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V |
| 8 | 对比度 | 550:1 |
| 9 | 亮度 | 190 cd/m2 |
| 10 | 反应时间 | 13ms |
| 11 | 色彩饱和度 | 92% Adobe RGB |
| 12 | 行业标准出厂设置 | Adobe RGB， 白点的色温基准值为6500K |
| 13 | 输入信号 | Analog RGB, digital DVI, DisplayPort |
| 14 | 多指触控 | 无 |
| 15 | 压感笔 | 紧握笔 |
| 16 | 压感级别 | 笔和橡皮擦均为2048级压力感应 |
| 17 | 替换笔尖 | 6个标准笔尖、3个毛毡笔尖、1个弹性笔尖 |
| 18 | 分辨率 | 0.005毫米/点（5080lpi） |
| 19 | ExpressKeys | 16个（每侧8个） |
| 20 | 可调节支架 | 多位置人体工学支架 直臂: 2° - 77°, 幅度: 75°, 显示器: 88° 到 165°, 幅度: 163° |
| 21 | 方向 | 兼容左右手设计 |
| 22 | 含连接线 | DVI-A, DVI-D, DisplayPort, USB |
| 23 | 连接PC和Mac | USB |
| 24 | 显示连接 | DVI-I, DisplayPort |
| 25 | 外部连接 | USB 2.0端口 |
| 26 | 有限保修 | 2年 |
| 27 | 认证 | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS夹夹 |