计算机机房集中化运维系统招标参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能需求 | 重要性 |
| 1 | 安装部署方便，免拆机插卡、免重新构建分区，仅在Windows系统下双击应用程序即可完成软件的安装，支持自定义一键安装，兼容Windows XP、Windows 7、Windows 8 操作系统(x86&x64)。 | ★ |
| 2 | 支持硬盘数据及时还原、定时还原、操作系统IP绑定、网卡绑定、设备限制，可针对不同的教学应用状态创建多还原点/锁定还原点/删除还原点，还原点之间相互不依赖、自动还原。 |  |
| 3 | **按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。** | ★ |
| 4 | **主控端网络侦测功能可以便利协助定位网络的通信问题，查找网卡、网线、交换机网口的故障；在硬盘全盘保护的情况下，可以自动侦测软件安装及文件、文件夹数据变动提醒用户保存当前状态。** | ★ |
| 5 | **支持机房节能，帮助机房省电：**  **<1>管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；**  **<2>管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；**  **<3>根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。** | ★ |
| 6 | 支持网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动三种方式执行同传，**内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动**，支持正版软件（windows操作系统、office软件）的激活。 | ★ |
| 7 | **支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据。** | ★ |
| 8 | 支持主控端批量化管理功能，主控端可远程批量修改被控端的保护模式、密码、切换还原点、删除还原点、锁定设备、资产管理、屏幕监看，及远程指定被控端进行网络同传与增量同传。 |  |