**江苏开放大学扫地车采购要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **招标要求参数** |  |
| 车辆参考图 |  |  |
| 清扫效率 | m²/h | 11000 |
| ★主刷宽度 | mm | 900 |
| ★边刷直径 | mm | 650\*2+400\*2 |
| 行驶速度 | km/h | 0-6 |
| ★垃圾箱容量 | L | 160 |
| ★水箱容量 | L | 120 |
| ★电瓶 |  | 6V220AH,6节，天能胶体电池 |
| 真空过滤面积 | ㎡ | 9，板状滤芯 |
| ★电压/额定功率 | V/W | 36/2800 |
| ★工作时间 | h | 6 |
| ★爬坡度 | % | 30 |
| 机器净重 | kg | 820 |
| 外形尺寸 | mm | 2800\*1800\*1930 |

1. ★ 进口前置驱动系统（意大利Amer），驱动力强健，爬坡能力强，经久耐用；
2. ★进口控制系统，电控更稳定；
3. ★四边刷+主刷作业,清扫更干净,前置大水箱喷淋降尘,后置吸尘风机除尘,避免作业产生二次扬尘.
4. 边刷、主刷全部一键自动升降，操作便捷；
5. 档位器和油门设计均与汽车原理相同，汽车座椅，照明、转向、警示灯一应俱全，操作起来如驾车一般舒适；
6. 整车制动采用油压刹车系统，安全可靠；
7. ★半封闭设计，前置汽车挡风玻璃，清扫作业视线好;
8. ★高分子纤维外壳整体成型，流线型设计，坚固美观，且易于清理；
9. 全钢支架底盘，电泳防腐；