****

**招　标　文　件**

**项目名称：江苏开放大学空调4#主机维修及阀门更换**

**项目编号： 2019-ZB-XC044**

**江苏开放大学**

### 第一部分 投标邀请函

为满足江苏开放大学定淮门校区空调系统正常运行和使用需要，需对现有4#主机压缩机进行维修及相关阀门更换部件，现对我校**空调4#主机维修及阀门更换**项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2019-ZB-XC044
2. 项目名称：江苏开放大学空调4#主机维修及阀门更换
3. 项目预算：17万
4. 供货期：30天
5. 保修期：本次维修改造全部内容免费保修两年。

### 1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

**1.3投标报名及现场勘察**

有意参加的投标人请在2019 年 7月 9日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“江苏开放大学空调4#主机维修及阀门更换”。

现场勘察时间：2019年7月10号上午9:00

现场勘察集中地点：江苏开放大学定淮门校区（南京市江东北路399号）综合办公楼一楼大厅。

勘察现场联系人：曹老师13851845627，张老师15358159619

**凡未按要求报名及现场勘察者学校不接受其投标。**

**1.5投标文件递交**

截止时间：2019年7月 12日上午9：30（星期五）。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

**1.6开标时间及地点**

**开标时间：**2019年7月 12日上午9:30（星期五）。

**开标地点：**南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室

**1.7发布公告媒介**

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8联系方式

1、技术咨询：

联系人：曹老师

联系电话：83774805，13851845627

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

.

### 第二部分 投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1. 投标函及开标一览表
2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

3、本合同采用固定总价合同。投标单位按照招标内容，考察现场并自行编制方案，进行报价。报价为空调机组相关部件的拆除、采购、运输、保管、更换、调试、免费质保等完成招标内容所需的所有费用，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、各项风险费用、规费、税金等。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三个（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的配置、品牌、技术功能、报价与售后服务以及公司业绩、信用等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、各单位报名资格经审查合格后，方可进入招投标程序，符合资质的餐饮单位，认真测算标的进行投标活动，投标人要自觉遵守招标纪律和招标规则，如有串标或有不规范行为的，均视为废标。

4、评分标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审****因素** | **评审标准** | **分值** |
| **1** | **价格** | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 | **40** |
| **2.1** | **技术****服务** | 评委根据项目施工实施的技术方案（含不明确工作量的施工技术方案）进行综合评分，技术方案包括施工的单项作业、设备维修保养、维修质量保证措施等：技术方案贴合实际，对现场了解，适用，缜密性、合理性、可行性强的得7分-10分；技术方案较为贴合实际，缜密性、合理性、可行性较强的得4分-6分；技术方案完整性、合理性、可行性一般的得1分-3分；没有方案的不得分。 | **10** |
| **2.2** | 评委根据供应商提供的施工组织方案进行综合评分，施工组织方案应包含日常各项运维工作的施工计划安排、人员组织、材料配置、质量保证措施等：施工组织方案完整周全，缜密性、连续性及可行性强，配置高，工作量细化程度高的得7分-8分；施工组织方案较完整，缜密性、连续性及可行性较强,配置齐全，思路一般的得4分-6分；施工组织方案不全面，可行性一般，配置一般的得1分-3分；没有方案的不得分。 | **8** |
| **2.3** | 评委根据供应商提供的安全文明管理措施、应急保障措施等进行综合评分：措施考虑周全详细、具有针对性、可行性高的得7分-8分；措施考虑较详细、针对性一般、可行性较高的得4分-6分；措施一般，没有针对性、可行性较低的得1分-3分；没有措施的不得分。 | **8** |
| **2.4** | （1）项目负责人（满分2分）：暖通、机电等相似专业大专（含）以上学历，具有中级及以上职称或具有机电二级建造师（含）以上证书，得2分；（提供证书复印件，不提供不得分，原件备查）。（2）现场负责人（满分2分）：大专及以上学历；机电、暖通等相似专业初级及以上职称或具有机电二级建造师（含）以上证书，得2分；（提供证书复印件，不提供不得分，原件备查）。（3）持特殊工种证（省级安监局等官方机构发证）维修人员数量(满分6分):适用于空调设备安装维修工程的制冷工、低压电工、焊接与热切割等，持证人员数量在20人及以上得6分，10人及以上低于20人得3分，5人以上低于10人得1分，其他不得分。（4）持中国工业清洗协会等官方机构颁发的适用于空调设备安装维修工程的水处理高级工证书（满分3分）：5人及以上得3分，3-4人得1分，其他不得分。上述人员需提供近6个月的社保证明，并加盖公章。 | **13** |
| **3.1** | 评委根据供应商提供的针对施工人员的安全和技能培训计划进行综合评分：有详细、可行的教育培训计划的得3分；有较详细、可行性较低的教育培训计划的得1分-2分；没有教育培训计划的不得分。 | **3** |
| **3.2** | **服务****业绩** | 供应商注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或常驻售后服务机构，能提供本地化技术支持服务的得2分（投标文件中提供相关证明材料）。 | **2** |
| **4** | 根据供应商2015年1月1日以来业绩进行综合评分：（1）供应商具有单项合同额超过（含）10万以上中央空调系统维修合同，每提供1份得2分，最多得6分；（2）供应商具有类似本项目安装项目且合同金额超过（含）70万以上的得2分；（以合同签订时间为准，提供复印件，合同应能反映相关信息，不提供该项不得分）。 | **8** |
| **5** | **履约****能力** | 供应商具有有效期内ISO9001质量管理认证、ISO14000环境体系认证、OHSAS18001或GB/T28001职业健康认证证书的，每提供一类得1分，最多得3分（投标文件中提供认证证书复印件）。 | **3** |
| **6.1** | **信誉** | 供应商具有中国建筑机电设备维修安装企业资质证书三级及以上资质的得2分（投标文件中提供证书复印件）。 | **2** |
| **6.2** | 供应商具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书的得2分（投标文件中提供证书复印件）。 | **2** |
| **7** | **响应****程度** | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，做到内容齐全、详实，评委评分导览清晰，装订整齐的，最优得1分，一般得0.5分，差不得分。 | **1** |
|  |  |  |  |

5、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、本合同采用固定总价合同。投标单位按照招标内容，考察现场并自行编制方案，进行报价。报价为空调机组相关部件的拆除、采购、运输、保管、更换、调试、免费质保等完成招标内容所需的所有费用，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、各项风险费用、规费、税金等。

4、付款方式：采购合同签订后，中标人完成本次维修改造相关部件采购、更换、调试，交付甲方使用，经验收合格，支付至合同价的95%；余款于项目保修期满（验收合格之日起两年）后一次性全部付清。

### 第三部分 项目需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 压缩机轴承套件 | 1套 |  |  | 汉钟专用 |
|  | 汉钟压缩机电机 | 1台 |  |  | 汉钟专用 |
|  | 压缩机密封套件 | 1套 |  |  | 汉钟专用 |
|  | 制冷剂 | 10瓶 |  |  | 杜邦 |
|  | 油过滤器 | 1个 |  |  | 汉钟 |
|  | 干燥过滤器 | 4个 |  |  | 汉钟 |
|  | 冷冻机专用油 | 3桶 |  |  | 汉钟 |
|  | 压缩机滑阀 | 1台 |  |  | 汉钟 |
|  | 返厂吊装 | 1项 |  |  |  |
|  | 人工 | 1项 |  |  |  |
|  | DN200蝶阀 | 10台 |  |  | 盈风、上日、良工 |
|  | DN200过滤器 | 5台 |  |  | 盈风、上日、良工 |
|  | DN200蝶阀 | 10台 |  |  | 盈风、上日、良工 |
|  | DN125电动调节阀 | 2台 |  |  | 盈风、上日、良工 |
|  | 温度传感器、控制柜套件 | 2套 |  |  | 盈风、上日、良工 |
|  | DN200法兰片 | 1项 |  |  | 国产 |
|  | DN200无缝钢管 | 1项 |  |  | 国产 |
|  | 管道保温 | 1项 |  |  | 华美 |
|  总 计 |  |

4#主机压缩机进行维修及相关阀门更换部件维修清单：

### 第四部分 合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**维修项目采购合同**

甲方（采购方）：

乙方（供货方）： 

甲乙双方根据 年 月 日江苏开放大学空调机组维修及阀门更换项目投标结果及相关投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

1、设备及价款

1.1设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  | 1 | 项 |  |  | 详见投标报价清单 |
|  | 合计： |

注：乙方已对本维修改造项目进行现场实际勘察，且已知悉全部维修改造内容。以上报价可以完成本次招标所有维修改造，功能达到招标人使用要求，不需另外增加费用。

1.2合同总价为含税价。

1.3设备配置（详见招标文件）

2、付款方式

采购合同签订后，乙方完成本次维修改造相关部件采购、更换、调试，交付甲方使用，经验收合格，支付至合同价的95%；余款于项目保修期满（验收合格之日起两年）后一次性全部付清。

3、交货时间、地点

3.1交货时间：乙方须在2019年 月 日前完成招标内容，交付甲方使用。

3.2交货地点：江苏开放大学定淮门校区。

4、设备包装：按生产厂家原包装。

5、质量标准：应完全符合国家相关的技术要求。

6、质保条款：质保期为两年，自验收合格之日起算。

质保期内，非因甲方人为造成设备质量问题的，卖方应实行“包修、包换、包退”；人为原因造成设备损坏的，乙方也应提供维修保养服务,但只收取备件成本费。

本条所称包修是指: 设备在正常使用的过程中，发生质量问题，乙方在不影响设备正常使用性能和美观的前提下,给予的免费维修。乙方应在接到甲方报修通知后的24小时内提供维修服务。

本条所称包换是指：经两次维修后仍不能正常使用的，乙方给予更换相同的产品。

本条所称包退是指: 设备非因甲方人为原因产生质量问题的,经维修后仍不能正常使用或影响美观，且乙方在一个月内无法调换相同的产品的,乙方应予退货并办理相关退货手续，并在七个工作日内结清退货款。

7、设备的安装

乙方负责本合同项下的安装调试，费用由乙方承担。

8、设备的验收

8.1设备的验收：甲乙双方对设备出厂的预验收和安装调试后的终验收。

8.2甲方应在设备安装完成后 3 日内开始验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，若甲方对验收结果有异议应立即向乙方以书面形式提出。

8.3如果合同设备在安装调试过程中因甲方原因造成设备损坏，发生的一切费用由甲方承担，且甲方仍应按时向乙方支付相应的货款。

8.4如果合同设备运输和安装调试过程中因乙方原因造成设备短缺、损坏，一切费用由乙方承担。

9、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震或其他双方认定的不可抗力事件，并导致双方的任何一方无法履行合同时，遇不可抗力之一方应3个日历日内将事故情况书面告知另一方，并应在 1 周内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。甲乙双方可以协商终止合同或暂时延迟合同的履行，互不承担责任。

10、合同终止

如果一方违反本合同条款，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，另一方可以立即终止本合同，违约方应向守约方支付违约金3万元。

11、违约责任

11.1、如发生逾期交货，每逾期一日，乙方应按照合同总价的1 %向甲方支付违约金。

11.2、卖方有其他违反合同约定或招投标文件行为的，应向买方支付违约金5万元；

11.3、设备若未能顺利通过验收，买方有权拒付剩余款项并按本条第二款约定追究卖方违约责任。

12、争议的解决

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若协商未果，则将争议交由甲方所在地人民法院审理。

13、其他

13.1甲方承诺不向第三方泄露有关设备的配置及价格等商业秘密。

13.2本合同一式六份，双方各持3份，具有同等法律效力，合同自签字盖章之日起生效。

13.3本合同未尽事宜，由双方协商处理，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.4此次招投标文件是合同的有机组成部分，是有补充、解释或修改本合同的作用，对合同双方有约束力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　签约地址：签约地址：

签约时间：年月日 签约时间：年月日

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年 月 日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号 投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）

代表 （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年 月 日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
|  项目名称 |  投标总报价 |
|  | 大写：小写：  |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物生产者及产地 |  |

 日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**资格性和符合性检查响应对照及评分索引表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | **是否响应****（填是或者否）** | **投标文件中的****页码位置** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **评分项** | **在投标文件中的页码位置** |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 供应商名称（公章）：

 授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**项目清单及分项报价表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：