

**招　标　文　件**

**项目名称：江苏开放大学三校区分体空调维保服务**

**项目编号： 2020-ZB-XC023**

**江苏开放大学**

### 第一部分投标邀请函

根据需要，现对我校空调维修保养服务项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2020-ZB-XC023。
2. 项目名称：江苏开放大学三校区分体空调维保服务。
3. 项目预算：17万。
4. 项目内容：江苏开放大学三校区分体空调维保服务。
5. 项目周期：两年。

**1.2投标人资质条件**

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、本项目不接受联合体投标。

**重要提醒：根据学校防疫领导小组对疫情期间外来人员出入学校的规定，投标人在报名时必须提供拟参与本项目投标人（仅限1人）的具体姓名及联系方式，且当天需要通过手机扫码查询本人近14天行程轨迹，没有江苏省外的旅行史，可凭本人身份证测温登记核对后进入校园，否则禁止进入校区参加投标。**

### 1.3投标报名

有意投标的投标人请于2020年 7 月 16日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到 2246588116@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“江苏开放大学空调维修保养服务”。

**凡未按要求报名者，学校不接受其投标。**

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提出的要求，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

1. 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

联系人：叶老师

联系电话：025-83774865

### 1.5招标文件获取

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.6投标文件递交

截止时间：2020年 7月17日（星期五）上午9:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学办公楼713室。

### 1.7开标时间及地点

**开标时间：2020年 7月17日（星期五）上午9:30。**

**开标地点：**南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学办公楼713室。

### 1.8发布公告媒介

本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：张老师

联系电话：025-83774865

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼707室

### 第二部分投标人须知

（注：投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将纳入江苏开放大学“违约供应商名单”，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、项目清单投标报价表

4、报价单位情况介绍（管理、技术概况等）

5、财务管理制度，资产负债表、利润表

6、完税证明及依法缴纳社保证明材料

7、资格证明文件

8、企业相关业绩

9、完成项目所需工具及设备

10、服务方案（管理方式和工作计划、车辆和人员配备方案、服务承诺等）

11、投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，建议各自装订成册，每一份文件应有法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1. **本项目采用固定总价合同。**

投标报价为一次性报价方式，包括设计费、施工费、安装费、运输费、验收费、维保费、技术服务费、人员工资、法定节假日加班费、福利、保险费、设备折旧费、工具材料(草种、药物等)费、伴随服务及因产品本身各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的报价、售后服务、公司业绩等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

**2.5.评分方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| 一 | 投标报价 | 45分 | 1、维保服务价格。本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。（30分）  2、配件价格。根据投标人提供的空调易损配件和拆移机报价单的总价计算。（15分） |
| 二 | 维保服务方案及承诺 | 30分 | 根据供应商应根据招标文件要求及本项目特点，提供项目维保方案和服务承诺（包括清洗方案、配件质量、维保次数、安全施工情况、应急管理措施方案等），方案科学合理、完整、切实可行的得 20-30 分，方案完整但科学合理及可行性欠缺的得 10-19分，方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得 5-9分，其他或未提供的不得分。 |
| 三 | 项目人员素质和业务能力 | 15分 | 项目主要负责人的资历及业绩情况和项目队伍的情况及管理水平进行评分。  1.供应商针对本项目投入的**项目负责人**和**技术负责人**（现场负责人）具有大专（含）以上学历且所学专业为暖通、机电等相关类似专业的，各得5分，共10分。（提供上述人员有效身份证、毕业证书、职称证书以及上述其他相关证书和近六个月（至少三个月）内在本单位交纳社保证明复印件并加盖公章，原件备查，学历以毕业证书或职称证书为准） |
| 2. 供应商针对本项目提供的相关人员教育培训方案进行综合评分，包括针对运维人员的安全与技能培训等方面是否具有详细、可行的教育培训计划等。培训方案完整合理得5分，较合理得3分，不提供不得分。 |
| 四 | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人自2017年01月01日以来类似项目业绩。（提供有效的合同复印件）每提供一份合同得5分，最多得10分。 |

**说明：**

**中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：**

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看最终公示结果。

### 2.5投标保证金和履约保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件附有招标人不能接受的条件；

4、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

5、有三项及以上技术指标负偏离的；

6、不响应招标文件规定的付款方式；

7、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

合同签订后，一个月内进行一次整体维保，维保后付第一次款，金额为每年合同款的50%，合同到期后一个月内付清剩条款项。

### 第三部分项目需求

**一、设备概况及清单**

江苏开放大学定淮门校区、应天校区和东校区一共有分体式空调共分体式挂壁机、分体式柜机（5匹及以下）、吸顶式一拖一共计1324套，具体清单如下：

1）、分体式空调分布位置及数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调分布位置 | 设备机型 | 数量 | 校区 | 品牌 |
| 1 | 门卫 | 挂壁式 | 2 | 定淮门校区 | 格力、美的、海尔、大金、三菱重工海尔、奥克斯 |
| 2 | 大楼顶 | 挂壁式 | 4 |
| 3 | 1号楼 | 挂壁式 | 114 | 应天校区 |
| 4 | 2号楼 | 挂壁式 | 123 |
| 5 | 3号楼 | 挂壁式 | 160 |
| 6 | 4号楼 | 挂壁式 | 76 |
| 7 | 5号楼 | 挂壁式 | 83 |
| 8 | 6号楼 | 挂壁式 | 67 |
| 9 | 北门卫 | 挂壁式 | 1 |
| 10 | 南门卫 | 挂壁式 | 3 |
| 11 | 食堂一楼（充值间） | 挂壁式 | 1 |
| 12 | 图书馆 | 挂壁式 | 6 |
| 13 | 实训楼 | 柜式 | 9 |
| 14 | 值班室 | 挂壁式 | 1 |
| 15 | 教学楼 | 挂壁式 | 2 |
| 16 | 浴室 | 柜式 | 2 |
| 17 | 挂壁式 | 1 |
| 18 | 体育馆 | 柜式 | 9 |
| 19 | 挂壁式 | 10 |
| 20 | 1号楼 | 挂壁式 | 96 | 东校区 |
| 21 | 2号楼 | 挂壁式 | 120 |
| 22 | 3号楼 | 挂壁式 | 55 |
| 23 | 4号楼 | 挂壁式 | 178 |
| 24 | 5号楼+6号楼 | 挂壁式 | 32 |
| 25 | 物业办公室 | 挂壁式 | 1 |
| 26 | 足球场 | 柜式 | 3 |
| 27 | 平房 | 柜式 | 2 |
| 28 | 门卫 | 挂壁式 | 3 |
| 29 | 食堂一楼 | 柜式 | 5 |
| 30 | 吸顶式一拖一 | 5 |
| 31 | 食堂二楼 | 柜式 | 4 |
| 32 | 风管式 | 1 |
| 33 | 医务室 | 柜式 | 1 |
| 34 | 挂壁式 | 6 |
| 35 | 教学楼 | 柜式 | 15 |
| 36 | 挂壁式 | 13 |
| 37 | 图书馆 | 柜式 | 31 |
| 38 | 挂壁式 | 21 |
| 39 | 图书馆西楼 | 柜式 | 5 |
| 40 | 挂壁式 | 6 |
| 41 | 综合楼北（红楼） | 柜式 | 2 |
| 42 | 挂壁式 | 45 |
| 43 | 合计 |  | 1324 |  |  |

1. 空调易损配件报价单：

1）、分体式空调

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价 | 序号 | 项目 | 单价 |
| 1 | R22制冷剂 |  | 15 | 压缩机5匹 |  |
| 2 | 遥控器 |  | 16 | 压缩机3匹 |  |
| 3 | 外机截止阀 |  | 17 | 压缩机2匹 |  |
| 4 | 内机电源变压器 |  | 18 | 压缩机1.5匹 |  |
| 5 | 电容30UF（压缩机启动电容） |  | 19 | 四通阀5匹（三花） |  |
| 6 | 电容35UF（压缩机启动电容） |  | 20 | 四通阀3匹（三花） |  |
| 7 | 电容50UF（压缩机启动电容） |  | 21 | 四通阀2匹（三花） |  |
| 8 | 电容60UF（压缩机启动电容） |  | 22 | 四通阀1.5匹（三花） |  |
| 9 | 水泵（吸顶式空调） |  | 23 | 铜管5匹（元/米） |  |
| 10 | 内机主板 |  | 24 | 铜管3匹（元/米） |  |
| 11 | 外机主板 |  | 25 | 铜管2匹（元/米） |  |
| 12 | 外机电机 |  | 26 | 铜管1.5匹（元/米） |  |
| 13 | 外机风扇 |  | 27 | 蒸发器/冷凝器 |  |
| 14 | 内机叶轮 |  | 28 | 冷凝水管 |  |

3、拆移机

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 单价 |
| 5匹空调 |  |
| 3匹空调 |  |
| 2匹空调 |  |
| 1.5匹空调 |  |

**二、维修保养服务内容**

1、每半年检查一次感温探头，损坏的探头及时更换。

2、每半年季度检查一次扇叶，松动的重新紧固。

3、每半年检查一次风机电机的工作情况。

4、每半年检查一次压缩机、风机的工作电流。

5、每半年检查一次氟系统压力，氟系统压力异常时应查明原因，及时处理。

6、每半年一次定期设备维护保养检查，并提供工作清单。

7、每年应不少于两次（一般在春季和秋季）定期上门对空调进行全方位的维护、保养、检修。具体内容包括：

1）、清洁室内机面罩、滤网及外壳、清洁室内机挡风板、室内外机热交换器。

2）、空调安全检查：检查空调安全用电；检查外机支架是否牢固；提出合理建议。

3）、空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加氟。

8、若甲方空调出现故障，乙方接到通知后应保证在1小时之内到达现场提供免费维修服务。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场维修。

9、经检修确定甲方空调零部件损坏而需更换时，乙方只收取零部件材料费而不再另收服务费。

10、如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。

11、在维修保养中，其所有的人身安全，财物安全等全部由乙方承担。

12、配合学校大型活动对相关空调系统进行跟踪服务。

13、其他要求

1）、供应商维保期间，工作场地环境卫生由供应商负责，制定打扫计划、方便开展维保工作。

2）、供应商维保人员应遵守学校管理规章制度，在维保期间不得影响学校的正常工作秩序。遇到故障报修，未能在规定的时间内到场处理，第一次罚款200元，第二次起罚款400元，上述原因造成的赔偿或处罚从每期维保费中扣除，投诉过多的校方有权扣除维保款的百分之二十，情节严重的校方可以终止合同不支付维保款，并纳入江苏开放大学“违约供应商名单”。

3）、供应商不得损坏学校财产，否则按损坏情况照价赔偿

**三、零备件供应及保质**

服务维保方以优惠价向甲方提供原厂机组零配件及末端设备的配件，并对零配件质量担保，保质期为六个月（由服务维保方人员更换安装调试合格时计算）。

### 第四部分合同主要条款

### 江苏开放大学合同专用条款

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号 2020-ZB-XC023 的 江苏开放大学三校区分体空调维保服务的学校公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、**合同标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费  质保期 | 交货  时间 |
| 1 |  | | 详见  招标文件 |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。  ￥：元整 | | | | | | | | |
| 甲方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |
| 乙方 | | 联系人：  固定电话：移动电话： | | | | | | |

二**、合同期限：**两年（ 年 月 日至 年 月 日，校方可根据考核结果提前终止合同）。

**三、付款**：由甲方按下列程序付款。

1、合同签订后，一个月内进行一次整体维保，维保后付第一次款，金额为合同款的50%;

2、合同到期后一个月内付清剩条款项；

3、乙方应在合同到期日起十五个工作日内将发票送到甲方。

**四、履约保证金：**无。

**五、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理。

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**六、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**七、合同鉴证：**在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**八、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**九、合同备案**

本合同一式伍份，中文书写。甲方执肆份，乙方执壹份。

**甲方：江苏开放大学（盖章） 乙方： （盖章）**

地址：南京市鼓楼区江东北路399号 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

开户银行：

账 号：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件要求的格式、内容及顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年月日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年月日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总价  （含维保服务价格和配件价格） | 1. 维保服务价格：   大写：  小写：   1. 配件价格：   大写：  小写 |
| 主要配件质保期 |  |
| 投标人是否属于小微企业 | （填写“是”或“否） |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**资格性和符合性检查响应对照及评分索引表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | | **是否响应**  **（填是或者否）** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| **1** |  | |  |  |
| **2** |  | |  |  |
| **3** |  | |  |  |
| **4** |  | |  |  |
| **5** |  | |  |  |
| **6** |  | |  |  |
| **7** |  | |  |  |
| **评分项** | | | **在投标文件中的页码位置** | |
|  | | |  | |
|  | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面扫描件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项目合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

企业名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**空调易损配件和拆移机报价单**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 单价 | 数量 | 备注 |
| 1 | R22制冷剂 |  |  | 1 |  |
| 2 | 遥控器 |  |  | 1 |  |
| 3 | 外机截止阀 |  |  | 1 |  |
| 4 | 内机电源变压器 |  |  | 1 |  |
| 5 | 电容30UF（压缩机启动电容） |  |  | 1 |  |
| 6 | 电容35UF（压缩机启动电容） |  |  | 1 |  |
| 7 | 电容50UF（压缩机启动电容） |  |  | 1 |  |
| 8 | 电容60UF（压缩机启动电容） |  |  | 1 |  |
| 9 | 水泵（吸顶式空调） |  |  | 1 |  |
| 10 | 内机主板 |  |  | 1 |  |
| 11 | 外机主板 |  |  | 1 |  |
| 12 | 外机电机 |  |  | 1 |  |
| 13 | 外机风扇 |  |  | 1 |  |
| 14 | 内机叶轮 |  |  | 1 |  |
| 15 | 压缩机5匹 |  |  | 1 |  |
| 16 | 压缩机3匹 |  |  | 1 |  |
| 17 | 压缩机2匹 |  |  | 1 |  |
| 18 | 压缩机1.5匹 |  |  | 1 |  |
| 19 | 四通阀5匹（三花） |  |  | 1 |  |
| 20 | 四通阀3匹（三花） |  |  | 1 |  |
| 21 | 四通阀2匹（三花） |  |  | 1 |  |
| 22 | 四通阀1.5匹（三花） |  |  | 1 |  |
| 23 | 铜管5匹（元/米） |  |  | 1 |  |
| 24 | 铜管3匹（元/米） |  |  | 1 |  |
| 25 | 铜管2匹（元/米） |  |  | 1 |  |
| 26 | 铜管1.5匹（元/米） |  |  | 1 |  |
| 27 | 蒸发器/冷凝器 |  |  | 1 |  |
| 28 | 冷凝水管 |  |  | **1** |  |
| 29 | 5匹空调拆移机 |  |  | **1** |  |
| 30 | 3匹空调拆移机 |  |  | **1** |  |
| 31 | 2匹空调拆移机 |  |  | **1** |  |
| 32 | 1.5匹空调拆移机 |  |  | **1** |  |
| 33 | 配件及拆移机总价 |  | | | |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

**技术偏离表**

项目名称：项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**相关业绩案例一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同关键页扫描件。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

**拟派本项目负责人情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （合同或中标/成交通知书及验收报告）。 |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  | |

注：1、项目负责人作为本项目联系人未经允许不得变更须随时听从学校安排。

1. 需在本表格后加附项目负责人在在公司曾参加的项目经历、具有的相关认证证书等。