****

**招　标　文　件**

**项目名称：裸光纤线路租用服务**

**项目编号： 2019-ZB-XC035**

**江苏开放大学**

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校**裸光纤线路租用服务**项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1. 项目编号：2019-ZB-XC035
2. 项目名称：裸光纤线路租用服务
3. 项目预算：18万元。
4. 服务期限：1年。
5. 采购内容：三个校区之间的裸光纤线路租用，及定淮门校区到东大cernet中心ipv6线路租用

### 1.2投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，请提供信用查询截图。

4、本项目不接受联合体投标。

**1.3投标报名**

有意投标的投标人请在2019年 7月3日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com 邮箱中，并在邮件标题中注明“裸光纤线路租用服务”。

**凡未按要求报名者，学校不接受其投标。**

**1.4招标文件获取**

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

**1.5投标文件递交**

截止时间：2019年7月 4日下午14:30（星期四）。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

**1.6开标时间及地点**

**开标时间：**2019年7月 4日下午14:30（星期四）。

**开标地点：**南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

**1.7发布公告媒介**

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.8联系方式

1、技术咨询：

联系人：王老师

联系电话：86265551

2、招标事务：

联系人：李老师

电话：025-86265605

邮编：210036

地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分 投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

**2.2.1投标文件的一般构成**

1. 投标函及开标一览表
2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

**2.2.2投标文件的签署与封装**

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括产品设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。

2、评标工作小组在对投标人所投产品的配置、品牌、技术功能、报价与售后服务以及公司业绩、信用等进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **评分主项** | **评分分项** |
| **一、商务部分（10分）** |
| 1 | 项目业绩（10分） | 投标人提供为政府和企事业单位提供省内地市裸光纤线路服务满2年(含)以上案例（需提供合同复印件），提供1个得2分，最高得10分 |
| **二、技术部分（20分）** |
| 3 | 技术（10分） | 满足招标文件全部项目建设内容及线路租用要求的的得10分；有一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 服务能力（10分） | 根据售后服务承诺和服务方案的有效性、合理性进行打分。一档的得8分，二档的得6分，三档得5分，四档3分，五档得1分 |
| 项目经理具有PMP证书的得2分，没有不得分。 |
| **三、价格部分（70分）** |
| 投标报价（70分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*70。 |

5、评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5投标保证金

无。

### 2.6投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、学校不提供预付款，所有线路完成接入，且验收合格后，支付合同结算价的100%。

### 第三部分 项目需求

#### 3.1项目建设内容

具体位置信息如下：

| **序号** | **名称** | **地址** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 裸光纤 | 应天西路校区至定淮门东校区 |
| 2 | 裸光纤 | 应天西路校区至定淮门校区 |
| 3 | 裸光纤 | 定淮门校区至定淮门东校区 |
| 4 | 裸光纤 | 东大cernet中心至定淮门校区 |

**1.2通道租用目标**

直接租用通信光缆资源，包含施工协调及后期维护与保养等。

**1.3通道租用内容**

本合同涉及的光缆租用内容如下：

应天西路、定淮门、定淮门东三个校区环形2芯裸光纤联接及东大cernet中心至江东北路校区2芯裸光纤联接。

1.3.2租赁期内对所提供租用通信光缆的维护、保养与管理，具体维护要求满足技术要求。

1.3.3租用期内因通信光缆本身质量问题给招标人造成的经济损失（包括需向第三方支付的赔偿费用等）。

1.3.4 合同标的租赁期限为1年整，自光缆敷设完成并按照江苏省开放大学要求与规定通过相关验收后，双方办理书面交接手续时开始计算。

1.3.5 乙方享有上述通信光缆及其配套的通信管道、人（手）井、相关设备的所有权并负责维护、保养与管理，甲方在本合同有效期内只享有该通信光缆及配套设施的使用权。

**二、通道租用技术要求**

**2.1租用光缆参数要求：**

1）租用链路数（4条）：；

2）总芯数（2芯）：；

3）路由长度不得超过（36km）：；

4）每点之间光缆衰耗不得大于（20dB）：每公里损耗小于1dB；

**2.2光缆敷设施工要求：**

光缆线路敷设施工须符合国家相关施工规范和甲方施工环境要求。

**2.3光缆敷设施工工期要求：**

自合同签订后10日历天内，乙方应向甲方提供具备工程要求的合格通信光缆并具备运行维护条件。

**2.4 租用线路服务要求：**

**2.4.1服务范围：**

**2.4.2 服务内容：**

光缆线路的服务工作应贯彻“预防为主、防抢结合”的方针，做到精心维护、科学管理。

**日常维护服务：**

（1）线路维护人员应保持线路设备完整良好及正常运行，传输性能符合维护指标要求；

（2）线路维护人员应能迅速准确地判断和排除故障，尽力缩短障碍历时；

（3）日常维护应勤巡视、及时排除障碍隐患，按期提交维护报告；

（4）始终保持线路设备清洁和良好的工作环境，延长使用年限；

（5）在保证通信质量的前提下，有效节约招标方所需的配合维护人员数量及相关费用；

（6）做好技术档案资料的管理，保证技术档案资料准确、齐全与及时更新；

（7）中标方对光缆线路的维护需与江苏省开放大学保持密切沟通并符合双方协商一致的其他相关管理规定与要求；

（8）维护产生的费用由中标人承担。

**障碍处理：**

（1）维护部门应随时作好故障抢修准备，如遇突发线路故障，可在1小时内赶到现场，6小时内修复原有链路，并提交故障分析报告；

（2）在故障发生后，维护部门应及时判明故障线路中继段段落并派人下站查修，遵循“先抢通、后修复”的原则，不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限，以最快的方法临时抢通，然后再尽快修复（在障碍未排除之前，查修不得中止）；

（5）在故障被排除并经严格测试合格后，应立即书面通知江苏省开放大学对线路传输质量进行验证并恢复通信；

（6）在故障处理中加入或更换的光缆，应尽可能采用与原光缆为同一厂家、同一型号的光缆，其长度一般应不小于200米。

**1.5通道租用年限**

租赁期限为1年整，自光缆敷设完成，并配合完成本工程机房环境与配套设施集成商在指定位置完成光缆成端（含熔纤等）。

**1.6分工界面划分**

1.6.1施工界面划分

中标人负责上述通信光缆及其配套的通信管道、人（手）井等建设，配合本工程机房环境与配套设施集成商在指定位置完成光缆成端（含熔纤等），配合本工程数据备份存储及信息安全标集成商完成对接调试并满足光缆链路正常使用要求。

在数据备份存储及信息安全标试运行期结束后，由中标人负责协调本工程其他相关集成商并组织光缆验收，通过验收后，按时向招标方移交合格的产品和资料（包括标的的图纸资料的电子件及复印件等）。

1.6.2维护界面划分

本工程所租光缆线路自交付使用直至合同期满均由中标方负责维护、保养和管理，同时，中标方应配合招标方完成后期因设备替换、链路调整等所涉及的相关对接与测试工作等。

中标方在日常维护过程中应保护好标的，如可能影响招标方通信系统安全时，应立即书面通知招标方，待招标方采取保护措施后再进行施工。

在发生突发事件可能影响招标方通信系统安全时，中标方应在事件发生后及时通知招标方，招标方应在接到通知后及时到达现场，并协助中标方对现场进行处理，以确保双方通信系统安全畅通。

**三、租用验收要求**

针对数据中心主机房至灾备机房裸光纤线路租用，原则上按照通信行业标准进行验收。

**3.1验收标准**

（1）《YD 5121-2010通信线路工程验收规范》；

（2）《YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范》

（3）中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）。

**3.2主要验收内容**

招标人将结合施工图和相关国家标准、行业标准与规范进行验收，主要内容包括：线路保护与防护、光缆接续、光缆进局及成端、光缆测试、竣工文件编制是否符合要求等，中标人应予以配合。

光缆资源检验内容如下（包括但不限于以下内容）：

| **序号** | **项目** | **内容** | **检查方式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装工艺 | 路由走向及敷设位置 | 全程检查/分段抽查 |
| 局内光缆走向、光缆预留长度、光缆标志等 |
| ODF架上光缆的接地 |
| 2 | 主要传输特性 | 光纤平均接头衰耗及接头最大衰减值 | 全程检查/分段抽查 |
| 中继段光纤线路曲线波形特性检查 |
| 光纤线路衰减及衰减系数（dB/km） |
| 3 | 光缆护层完整性 | 在接头监测线引上测量金属护层对地绝缘电阻 | 全程检查/分段抽查 |
| 光缆外皮无损伤，接头封装良好 |
| 4 | 光缆交接箱 | 箱体密封性、箱体高压防护接地措施及性能 | 全程检查/分段抽查 |
| 5 | 光纤连接器 | 插入损耗、回波损耗、 | 全程检查/分段抽查 |

### 第四部分 合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**裸光纤线路租用服务合同**

|  |  |
| --- | --- |
| 委托方：江苏开放大学 | 以下简称甲方。 |
| 受托方：  | 以下简称乙方。 |

为加速通信事业的发展，顺应现代化通信的趋势，满足甲方数据通信需求，甲乙双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则取得共识。现就甲乙双方全方位的数据业务合作事宜达成以下协议：

第一条 合作原则

1. 双方约定将发挥各自优势，充分利用双方的资源，在数据通信业务领域和其他相关领域建立合作关系。
2. 乙方将按国家规定的数据通信质量标准向甲方提供各项数据通信服务，对甲方在业务受理、故障修复等服务方面按大客户的服务标准给予优先和优质服务，并给予费用上的优惠。

第二条 服务项目

1. 甲方租用乙方南京市内应天西路、定淮门、定淮门东三个校区环形2芯裸光纤联接及东大cernet中心至定淮门校区2芯裸光纤联接。
2. 具体的线路的登记受理以《业务登记表》为准。

第三条 费用标准

1. 免初装材料费、接入施工费、手续费。
2. 年合同额为￥ 元，大写： 。

第四条 付费时间及方式

1. 甲方按 一年度U 缴纳各类数据业务的服务费；
2. 各类数据业务的计费周期均为当月1日至当月30日。如国家通信主管部门或上级部门发布相应文件予以改变，乙方将即时通知甲方。
3. 具体线路计费日期以甲方确认的《业务开通单》的开通日期为准。若甲方在收到乙方开通通知五日后未签字确认，也未书面提出异议的，视为乙方已按甲方要求开通，开通通知书载明的开通日期为实际开通日。

第五条 双方权利与义务

1. 乙方权利与义务
	1. 为甲方提供大客户级（A级）的综合服务，指派专门的客户经理为甲方提供服务。由客户经理作为直接故障和服务受理人员，实现7X 24小时故障受理服务，实行一点负责一站式服务；
	2. 根据甲方要求，乙方向甲方提供本合同约定的数据专业业务，并依据相关规程和规范进行维护。乙方保证甲方用户通信畅通，通信质量符合信息产业部颁布的服务标准。因乙方施工、网络割接等原因影响数据业务正常使用的，乙方应当提前三天以书面方式通知甲方，并且尽快消除故障、恢复通信线路，以确保不影响甲方正常的业务处理；
	3. 乙方提供各类数据业务的咨询、建议等服务，定期派客户经理联系甲方；
	4. 乙方为甲方建设的通讯项目，所使用的各类通信设备及线缆、连接器等配材的产权，乙方所有；
	5. 乙方根据甲方要求进行施工，甲乙双方在施工过程中，应积极采取相应措施，做好所属部门的组织协调工作；
	6. 乙方负责所提供光缆线路的各项日常巡视、维护、管理工作，并对线路质量给予长期保证；
	7. 每条数据专用通道从线路接通并经甲方验收合格，并出具《业务开通单》以后，服务正式开始。乙方对甲方之验收应积极协助；
	8. 随市场价格变化乙方有义务优先考虑給予甲方优惠折扣的调整；
	9. 线路联通中断为以下原因时均不在赔付范围之内：

由于甲方的要求及甲方业务扩充和优化需要所引起的乙方改造所造成的线路联通中断，乙方应在改造前提前二日通知甲方。

1. 甲方权利与义务
	1. 甲方对链路的施工与日常维护享有知情权，有权要求乙方提供链路测试报告与日常维护报告；
	2. 甲方负责与物业管理部门和其他相关部门进行联系和协调，组织做好接入端的施工方案设计，提供施工环境和条件，指定专人负责协调工作，配合乙方的施工；
	3. 甲方在链路施工与日常维护工作中应积极配合乙方，指派专人配合工作；
	4. 甲方提供必要的房间或空间供乙方安装设备之用，其环境指标、电源容量均能满足乙方设备正常工作之需；
	5. 甲方应使用符合国家规定的标准并取得进网许可证的电信终端设备，并妥善保管和使用自己的终端设备；
	6. 甲方有保护乙方通信设施的责任，未经乙方同意不得移动已装设的各类通信设备或改变通信设施而影响网络的通信畅通；
	7. 甲方应按时足额交纳费用。如甲方逾期未交清费用，乙方在追缴欠费之同时将收取违约金(按所欠费用以每日1‰的比例计算)，并可暂停服务直至终止向甲方提供通信服务、解除协议，追收所用线路优惠差价和初装材料费、接入施工费、手续费。

第六条 业务开通期限

在双方签署协议后，乙方负责在合同约定期限内使甲方相应的数据业务具备开通条件。如遇下列情况期限予以顺延：

1. 非乙方原因，使得乙方不能顺利施工。
2. 不可抗力因素。

第七条 保密条款

不论在本协议协商期间、协议有效期内，还是本协议终止后，双方对本协议内容均有保密义务。未经对方书面许可，任何一方都不得向第三方透露本协议内容以及因签订和执行本协议过程中得到的另一方的信息、资料和商业秘密等，否则违约方将承担由此给对方造成的损失及相应的法律责任。

第八条 其他约定

1. 双方严格遵守履行本合同，维护双方权益。若本合同履行期间，国家颁布新的法律法规和服务标准，则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。
2. 如甲方无故提前解除本协议，鉴于乙方前期给与甲方的所有优惠，甲方应补交其所享受的优惠资费(包括工程投资建设费用)与正常资费之差额；
3. 甲乙双方应积极履行本合同，任何一方在本合同约定期限内因单方原因提出终止本合同，提出终止一方应向对方按照本合同未履行部分的合同金额给予补偿；
4. 甲乙双方任何一方有违约行为并侵害到对方权益的，受害方有权要求对方承担相应责任并进行赔偿；

第九条 免责条款

因不可抗力因素导致双方或任一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，遭受不可抗力发生后5日内将情况告知对方并提供有关证明，同时应尽最大努力减少因不可抗力所造成的损失。在不可抗力因素消除后的合理时间内，一方或双方应继续履行本协议。

第十条 争议解决方式

本协议若发生争议，双方本着相互支持、相互理解的原则进行友好协商。若协商解决不成，可以通过向南京仲裁委员会提请仲裁。

第十一条 协议期限

1. 本协议经双方有权签字人签字并加盖单位公章或合同章后生效，协议有效期为1年。
2. 在本协议终止前，甲方应付清所有应付款项，否则该方无权要求终止本协议。

第十二条 服务承诺和电话

1. 乙方负责所提供数据专用通道及设备的各项日常维护管理工作，在设备的维护上做到维护至甲方路由器端口前，并对数据通道的质量给予长期保证。
2. 在日常的线路与设备维护工作中，乙方承诺为甲方提供统一的维护界面并指定相应的负责人，保证甲方的分支机构在线路出现故障或问题时能及时找到相关责任人。
3. 如遇乙方主动申请的市政施工、线路优化、线路故障等情况需要进行线路割接，乙方承诺提前48小时函告甲方，并待确认后，进行相应施工并在甲方要求下提前架设临时线路，保证用户的通信不受中断。
4. 如果乙方所提供的数据专用线路发生故障，乙方承诺在接到通知后的4小时之内予以恢复。如4小时后尚未恢复，则每中断12小时，乙方将延长线路一天的使用时间给予甲方，同时造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 双方如遇线路扩容、变更或一方因业务发展需要撤销所用的线路时，应提前1个月函告对方，若遇甲方机房二次搬迁产生费用双方应友好协商解决。
6. 7\*24小时服务电话：
7. 甲方项目负责人：

甲方技术负责人：

1. 乙方项目负责人：

乙方技术负责人：

1. 上述7.8项目中人员发生变化，乙方应在变化后3日内书面通知甲方新联系人，因乙方未按约定通知造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第十三条 附则

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效，在合同执行过程中经双方认可变更合同其函电是合同有效的补充，请予妥善保存。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议被视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，相关业务登记单或登记表、双方达成的补充协议、确认书，均视为本合同的附件。
3. 合同附加条款

合同签署

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方 | 乙方 |
| 委托单位： 江苏开放大学单位地址： 南京市江东北路399号法定代表人：委托代理人：电 话：025-86265551传 真：025-86265551邮政编码：210036 | 受托单位： 单位地址： 法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：邮政编码： |

（合同正文结束）

帐号：

### 第五部分投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

**项目编号:**

**项目名称：**

**投 标 人：**

**地 址：**

**电 话：**

**传 真：**

**授权代表：**

**手 机：**

**邮 箱：**

**二0️ 年 月 日**

一、**投标函**

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号 投标邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务）

代表 （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称: （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期: 年 月 日

1. **开标一览表**

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
|  项目名称 |  投标总报价 |
|  | 大写：小写：  |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物生产者及产地 |  |

 日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

**资格性和符合性检查响应对照及评分索引表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | **是否响应****（填是或者否）** | **投标文件中的****页码位置** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **评分项** | **在投标文件中的页码位置** |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**三、****产品质保及服务承诺书**

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★**须明确说明所投设备的质保期、保修情况。**

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

**四、资格证明文件(供资质审查时使用)**

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

**五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料**

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

**投标单位法定代表人授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称）的 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年 月 日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

**参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

声 明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 供应商名称（公章）：

 授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**技术偏离表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

**项目清单及分项报价表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：