**传媒学院智能化计算机设备管理系统采购要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 智能化计算机设备管理系统 | 1. 安装部署   ①支持快捷系统部署，用户可以自定义参数，让程序自动执行安装，真正地做到无人值守安装；②安装部署方便，免拆机插卡，无机型（台式机、一体机、平板等）及主板（传统BIOS及UEFI主板）限制；③支持Windows全系列系统（Win7-x64、Win8-x64、multipoint server 2012-x64）。   1. 增量同传   ①支持增量对拷技术,真正实现最少数据的对拷，仅需管理端一个命令，客户端自动执行增量对拷,真正做到了全自动化的操作；②增量对拷内建了PXE Server，用户可以自定义修改发送端和接收端对拷的IP、DNS和子网等信息；③增量对拷支持U盘、光盘和PXE等多种方式引导；④增量对拷支持批量修改接收端电脑的电脑名、IP、DNS、加入\退出域操作及操作系统、office的联网认证；⑤支持断点续传，同步电脑时间、远端开关机\重启、限定对拷增量对拷的速度；   1. 多还原点   支持对多还原点的操作，还原点之间相互独立互不干扰，各还原点之间可以随意切换；支持对还原点进行锁定/解锁、删除等操作；支持定时保存还原点的操作；支持在管理端可以远程对所有的在线的客户端进行批量控制，对指定的客户端还原到指定的某个还原点，以及批量执行新增、删除、锁定/解锁。   1. 系统还原保护   支持不改变微软原版操作系统带隐藏小分区的保护；支持及时还原、自动保留、定时还原，管理端支持对客户端的这些还原保护参数进行批量的设定；支持对保护分区剩余空间的监视，当空间不足时会自动提示用户。   1. 系统侦测   支持对操作系统环境进行监测，用户可预设当监测有变化时的操作动作：及时保存还原点、下次重启保存还原点及忽略。   1. 远端维护   对客户端电脑的监看，支持轮流监看及自定义监看窗口的缩放比例；对客户端电脑的遥控，支持群组遥控、锁定客户端键鼠、传送资料、截屏及剪切簿同步操作；支持对未登录的客户端执行远程登录的功能，不需要跑到客户端本地去执行登录；支持被控端搜索的功能，即使在客户端安装的时候没有设置管理端通信方式，也能够把在同一局域网内的所有客户端搜索到并抓取到该管理端；支持批量注册；支持产品在线升级（不需要借助FTP等工具实现升级），用户可以自定义产品升级的计划。   1. ★节能管理   ①管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；②管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；③根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。  8．★文件同步  可以指定文件夹执行单向或双向同步，提供了自动同步参数设置和文件同步的策略，可以及时同步、周期同步、触发同步以及过滤同步。   1. 还原模式保护切换   支持及时还原、不还原、自动创建还原点及周期还原保护的设定，设定后立即生效，无需重启电脑，真正做到高效管理的目的。   1. ★剩余空间警戒   用户可随时自定义设定保护分区的剩余空间警戒值，当空间占用不足时，还原系统会自动绘制磁盘空间占用图案给用户，提示用户此台电脑空间占用明细。   1. ★远程计划任务   机房管理员可以设定远程开关机、还原\不还原、新建还原点以及远程Windows Update的工作排程，针对不同的计划任务提供了不同的参数设定策略。  12. 丰富的系统应用  ①支持对上线的客户端的名称显示切换，可自定义客户端的别名并保存与自动加载应用该别名；②支持对管理端程序的自锁定；③支持局域网、广域网以及混合模式的网络通信方式设定；④支持对登录的被控端隐藏右下角图标、强制关闭被控端电脑电源；⑤对新建账号没有个数的限制，能够最大限度地满足用户对机房管理的需要；⑥支持调节有线和无线的网络选择，最好的满足客户对于主控端与被控端监看的传输控制；⑦管理员可以自定义远程锁定桌面的文字及图片，在锁定桌面的时候可以设定是否锁定键鼠的策略；⑧支持主控端与被控端之间的对话，并且支持设定相关的字符数、图片个数等策略；⑨支持主控端程序的自运行；⑩支持传输算法（百兆与千兆）的切换。  13. ★防盗追踪：自动统计系统捆绑的设备总数和在线的设备数量，并能够在地图上查看设备的详细信息，帮助学校快速管理计算机设备。可以使用设备ID、设备名称或用户账号搜索指定或所有的计算机设备，在地图上快速定位设备当前所在位置；可以设置跟踪策略，通过地图查看计算机设备的移动轨迹，清晰地看到遗失设备在不同的时间段的位置变化，便于精确追踪设备。  14. ★应用程序数据分析：教师自动统计客户端数量和使用过的应用程序数量，查看所有运行过的应用程序及其运行次数和时间；在图表中查看设备使用的总体情况、每日平均使用时间等详细信息；也可以根据学校需要统计指定时间段内最常用的10个应用程序，帮助学校快速掌握学生计算机的使用习惯，以及分析学习行为。在课后，管理员能够远程限制学生对应用程序的运行，对学生访问应用程序的权限进行个性化设置，帮助教师管理学生计算机应用程序的使用。 | **250** | **点** |

**评分办法**

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐中标人。

评分细则：本项目采用综合打分法，总分为100分。具体打分方法如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分类别** | **评分内容及方法** | **得分** |
| **价格分** | **价格标准** | 以有效投标人（通过符合性筛选）报价中价格最低的投标报价为基准价，其基准价格分为30分。其他投标人的价格得分=（评标基准价/ 其他投标人报价）×30（精确到小数点后两位）分。 | **30** |
| **主要货物响应情况** | **资质响应** | 1.）所投产品生产厂商注册资金要求为500万以上，提供营业执照。（得2分）  2.）所投产品生产厂商具有软件企业认证证书。（得2分）  3.）投产品生产厂商具有国家高新技术企业证书。（得2分）  4.）所投产品生产厂商具有质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）。（得2分）  5.）所投产品生产厂商具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001:2013）。（得2分）  6.）所投产品生产厂商涉及对外贸易，提供对外贸易经营者备案登记表。（得2分）  7.）所投产品具有计算机软件著作权等级证书。（得2分）  8.）所投产品具有软件产品登记证书。（得2分）  9.）所投产品具有权威机构出具的计算机软件检测报告。（得2分）  10.）投标人要求具有原厂商出具的针对此项目的授权和售后服务承诺书原件，加盖鲜章。（得2分）  **备注：**  **1.以上资质要求开标现场提供原件备查，不提供则不得分。**  **2.其中要求原厂商出具的针对此项目的授权和售后服务承诺书必须提供原件，不提供或非原件的作废标处理。** | **20** |
| **技术参数响应** | 1.节能管理：①管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；②管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；③根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。**（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）**  2.文件同步：可以指定文件夹执行单向或双向同步，提供了自动同步参数设置和文件同步的策略，可以及时同步、周期同步、触发同步以及过滤同步。**（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）**  3.剩余空间警戒：用户可随时自定义设定保护分区的剩余空间警戒值，当空间占用不足时，还原系统会自动绘制磁盘空间占用图案给用户，提示用户此台电脑空间占用明细。（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）  4.远程计划任务：机房管理员可以设定远程开关机、还原\不还原、新建还原点以及远程Windows Update的工作排程，针对不同的计划任务提供了不同的参数设定策略。**（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）**  5.防盗追踪：自动统计系统捆绑的设备总数和在线的设备数量，并能够在地图上查看设备的详细信息，帮助学校快速管理计算机设备。可以使用设备ID、设备名称或用户账号搜索指定或所有的计算机设备，在地图上快速定位设备当前所在位置；可以设置跟踪策略，通过地图查看计算机设备的移动轨迹，清晰地看到遗失设备在不同的时间段的位置变化，便于精确追踪设备。**（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）**  6.应用程序数据分析：教师自动统计客户端数量和使用过的应用程序数量，查看所有运行过的应用程序及其运行次数和时间；在图表中查看设备使用的总体情况、每日平均使用时间等详细信息；也可以根据学校需要统计指定时间段内最常用的10个应用程序，帮助学校快速掌握学生计算机的使用习惯，以及分析学习行为。在课后，管理员能够远程限制学生对应用程序的运行，对学生访问应用程序的权限进行个性化设置，帮助教师管理学生计算机应用程序的使用。**（提供产品功能截图，并加盖公章。得5分，不提供则不得分。）** | **30** |
| **商务分** | **项目实施方案和验收方案** | 具体由评委根据投标单位的项目人员组成、时间进度安排、施工方案和验收方案打分。  1.）实施方案（3分）。  包括运输、装卸、安装调试、人员安排、时间进度安排等。  2.）验收方案（2分）。 | **5** |
| **售后服务承诺及培训方案情况** | 1.)售后服务方案（2分）。  根据投标单位提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费服务电话等）打分。  2.)培训方案（4分）。  根据投标人的培训方案打分。  3.)本地化服务（2分）。  投标人注册地及公司在 南京 得2分（须提供证明材料，没有不得分）。  4.)系统免费保修期（2分）。  软件系统质保期为三年免费升级维护，得2分。 | **10** |
| **投标人业绩与财务情况** | 1.）投标人业绩（3分）  投标人与采购单位有过类似项目合作得3分，提供合同复印件加盖公章。  2.)投标人财务状况（2分）。  提供近2年度经法定中介机构审计过的财务报告得2分，未提供或未经审计，不得分。 | **5** |