**招　标　文　件**

**项目名称：**江苏开放大学应天校区配电房维修设备

**项目编号：**2017-ZG-XC008

**江苏开放大学**

**特别提示：**

**1.请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效；**

**2.招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准;**

**3.如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。**

**4.有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。**

**一、招标项目名称**

江苏开放大学应天校区配电房维修设备。

**二、招标采购项目说明及主要内容**

项目预算：10.5万元整。

项目工期：一周。

**三、招标采购项目有关要求**

**（一）投标人资质要求：**

参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件（并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》提供相关证明材料）:  
 （1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；  
 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（请提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；  
 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；  
 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。

**（二）应天校区配电房维修设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **规 格 型 号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 抽屉出线换数字式电流 | LN08-3AZ/Y | 台 | 20 |  |  |  |
| 抽屉换仪表板 | MNS | 块 | 20 |  |  |  |
| 框架断路器出线换 数字式电流表 | LN08-3AZ/Y | 台 | 8 |  |  |  |
| 进线柜+联络柜+进线柜 换多功能仪表 | LN08-3EY | 台 | 3 |  |  |  |
| 进线柜+联络柜+进线柜 换三锁二钥匙 | CKW55-2000 | 套 | 1 |  |  |  |
| 干式变压器风机 +温控器更换 | SCB10-800KVA | 套 | 2 |  |  |  |
| 微机继电保护更换 | RS-600 | 只 | 6 |  |  |  |
| 电流互感器 | BH-0.66-60/600/5 | 只 | 6 |  |  |  |
| 多功能仪表 | LN08-3EY | 只 | 2 |  |  |  |
| 避雷针 | YH1.5W-0.28/1.3 | 只 | 6 |  |  |  |
| 智能电容器 | DC868RF/250-20 | 只 | 2 |  |  |  |
| 智能电容器 | DC868RF/250-30 | 只 | 8 |  |  |  |
| 智能电容器 | DC868RS/450-10+5 | 只 | 2 |  |  |  |
| 智能电容器 | DC868RS/450-15+10 | 只 | 2 |  |  |  |
| 智能电容器 | DC868RS/450-20+10 | 只 | 10 |  |  |  |
| 无功补偿控制器 | JKWDC863 | 只 | 2 |  |  |  |
| 铜母线 | TMY-60\*5 | 公斤 | 32 |  |  |  |
| 温控器 | GS-350PLC+传感器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 风扇组件含风扇 | FSZ-204 | 套 | 2 |  |  |  |
| 辅材（含端子，导线等） |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 现场改造费 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **元** |  |  |  |  |

**（三）其他必要指标说明**

投标供应商提供的所有设备及备品备件产品应满足国家有关的强制性标准的要求。本次投标须进行现场勘察。

勘查时间：2017年5月2日下午15：00；

勘察地点：应天大街832号；

联系人：王老师；

电话：(025)86265208、15358159509。

未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

本项目免费质保期不少于 三年 。

本产品设计、生产、服务全过程须严格按照3C和ISO9001质量保证体系运作，产品应采用经国家认可的高低压电器检测机构检测合格，并按国家规定鉴定的产品。对于须通过强制安全认证的产品，其产品必须具有安全认证标记。

投标人需承诺按国家最新电力施工标准进行设备安装调试，提供安装方案和安装现场负责人基本信息及资质。

**四、报价及付款条件：**

（一）投标报价为一次性报价方式，包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

（二）学校不提供预付款，所有货物全部到货安装，且验收合格后付款。

（三）报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）

**五、评标方法：**

采用经评审的最低投标价法（低于成本的除外）。

在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价低于所有投标报价的平均值5％以上，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当对该投标报价进行重点评审，并确认其是否为无效标书。

投标文件中出现下列情况的，评标委员会可认定其优惠条件或成本节约措施不合理，并以此作为判定投标价低于个别成本价的依据：

⑴未做出报价不低于其成本价承诺的；

⑵改变工程正式预算所列套用定额子目及工程量的；

⑶所报让利预算中出现重大漏项或计算错误的（细微偏差除外）；

⑷未详细列出成本节约措施、优惠条件、内容和理由，或者内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

⑸存在其它重大不合理让利的。

**六、标书要求：**

（一）标书一式叁份，正本壹份、副本肆份；必须装订成册（胶封）并逐页加注页码；

（二）标书内容：根据投标文件格式制作；

（三）投标文件须密封并在封口加盖公章，否则文件将被拒收。

**七、其他要求：**

（一）招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受；

（二）请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标；

（三）中标方负责设备的设计、安装；

（四）付款方式：货到安装验收合格后支付合同总价的95%；质保期满后付剩余5%。

**八、下列情况者视为废标：**

（一）投标文件资格审查项中任意一项不响应；

（二）开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

（三）投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

（四）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

（六）投标报价高于预算价；

（七）有三项及以上技术指标负偏离的；

（八）不响应招标文件规定的付款方式；

（九）不接受或不满足上一条（四、其他要求）中任意一项；

（十）有法律法规规定的其他违法行为。

**九、报名方法：**

有意投标的投标人请在**2017年5月4日下午17:00**前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到296049516@qq.com邮箱中 ，并在邮件标题中注明“应天校区配电房维修设备”。

**凡未按要求报名者学校不接受其投标。**

**十、时间、地点安排：**

（一）标书送达及截止时间：**2017年5月5日上午9:30**；

（二）送达地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）二楼第一会议室。

**十一、联系方式：**

（一）地址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）1109室；

（二）邮编：210036；

（三）电话：(025)86265605

（四）联系人：李老师。

**十二、** 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

**江苏开放大学合同专用条款**

甲方: 江苏开放大学

乙方:

甲乙双方根据采购编号的项目校内网上公示采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、**货物及其数量、金额等**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | **免费质保期** | 交货时间 |
| 1 |  | | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）元整。  ￥：元整 | | | | | | | | |
| 甲方 | | 联系人：  固定电话： 移动电话： | | | | | | |
| 乙方 | | 联系人：  固定电话： 移动电话： | | | | | | |

二**、交货地点：**

**三、验收**：甲方按询价文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指： 无 ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

**四、付款**：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 / %。

2、货物运到采购人指定的地点，安装调试结束，经采购人验收合格，中标供应商提交所需单据后，支付合同总价的 %；

3、第二次付款：质保期满后无质量问题付清尾款。

**五、履约保证金：**按采购文件相关要求执行。

**六、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下3处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**七、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、合同鉴证：**在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**九、组成本合同的文件包括：**

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）询价采购文件和乙方的投标文件；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十、合同备案**

本合同一式叁份，中文书写。甲乙双方及甲方使用部门各执一份。

**甲方：** **江苏****开放大学（盖章）**

地址： 江东北路399号 法定（授权）代表人：

二〇一年月日

**乙方：****（盖章）**

地址： 法定（授权）代表人：

二〇一年月日

户名：

开户银行：

账号：

二〇一年月日